***АПРАЙС НА ИНДУКЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЗАО «ГАММА»***

***1. Срок эксплуатации 60.000 часов.***

***2. Экономия электроэнергии 3 – 8 раз.***

***3. Индекс цветопередачи (Ra>80).***

***4. Срок службы в 3 раза больше традиционных ДРЛ, ДНаТ, ДРИ.***

***5. Мгновеный запуск (перезапуск лампы) – в горячем и холодном состоянии!***

***6. Высокий уровень светого потока после длительного использования.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование светильник** | **Фото** | **Характеристики** | **Цена 1шт/руб** |
| 1. | **Промышленный индукционный светильник.**  **R300W/220/G/W/6400K**  **Рекомендуется для замены ламп ДНаТ800-1000 Вт.** | **C:\Users\DNS\Desktop\SDSСвет\7.jpg** | *Мощность: 300Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечение: белый, 6400К*  *Световой поток: 25500Лм*  *Фотопическая эффективность: 45000ФЛм*  *Габариты: 420xD530мм* | **15 500** |
| 2. | **Промышленный индукционный светильник.**  **R200W/220/G/W/6400K**  **Рекомендуется для замены ламп ДНаТ600 Вт.** | **C:\Users\DNS\Desktop\SDSСвет\8.jpg** | *Мощность: 200Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечение: белый, 6400К*  *Световой поток: 17000Лм*  *Фотопическая эффективность: 30000ФЛм*  *Габариты: 420xD530мм* | **13 600** |
| 3. | **Промышленный индукционный светильник**  **165W/220/G/W/6400K**  **Рекомендуется использовать на высотах 7-15 метров для замены ламп ДРЛ400 Вт и ДНаТ400 Вт** | C:\Users\DNS\Desktop\SDSСвет\5.jpg | Мощность: 165Вт  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечение: белый, 6400К*  *Световой поток: 14025Лм*  *Фотопическая эффективность: 20000ФЛм*  *Габариты: 480xD580мм* | **10 200** |
| 4. | **Промышленный индукционный светильник**  ***125W/220/G/W/6400K***  **Рекомендуется использовать на высотах 7-15 метров для замены ламп ДРЛ400 Вт и ДНаТ400 Вт** | C:\Users\DNS\Desktop\SDSСвет\6.jpg | *Мощность: 125Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечение: белый, 6400К*  *Световой поток: 10625Лм*  *Фотопическая эффективность: 15000ФЛм*  *Габариты: 480xD580мм* | **8 900** |
| 5. | **Уличный индукционный светильник**  **165W/220/G/B/6400K**  **Рекомендуется использовать на высотах 6-12 метров для замены ламп ДРЛ400 Вт и ДНаТ400 Вт.** |  | *Мощность: 165Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечени: белый, 6400К*  *Световой поток: 14025Лм*  *Фотопическая эффективность: 20000ФЛм*  *Габариты: 830x390x181мм* | **15 500** |
| 6. | **Уличный индукционный светильник**  **165W/220/G/W/6400K**  **Рекомендуется использовать на высотах 4-9 метров для замены ламп ДРЛ400 Вт и ДНаТ400 Вт** | **C:\Users\DNS\Desktop\SDSСвет\9.jpg** | *Мощность: 165Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечение: белый, 6400К*  *Световой поток: 14025Лм*  *Фотопическая эффективность: 20000ФЛм*  *Габариты: 200x322x648мм* | **13 900** |
| 9. | **Лампа Индукционная 40W/220/E27/4000K**  **Рекомендуется для замены ламп ДРЛ 125 Вт** |  | *Мощность: 40Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечени: белый, 4000К*  *Световой поток: 2600Лм*  *Фотопическая эффективность: 4000ФЛм*  *Габариты: 202x86мм*  *Цоколь: Е27* | ***1 790*** |
| 10. | **Лампа индукционная 40W/220/E27/6400K**  **Рекомендуется для замены ламп ДРЛ 125 Вт.** |  | *Мощность: 40Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечени: белый, 6400К*  *Световой поток: 2600Лм*  *Фотопическая эффективность: 4000ФЛм*  *Габариты: 202x86мм*  *Цоколь: Е27margin-left: 45px* | ***1 790*** |
| 11. | **Лампа индукционная 40W/220/E40/6400K**  **Рекомендуется для замены ламп ДРЛ 125 Вт** |  | *Мощность: 40Вт*  *Напряжение питания: 220В*  *Температура свечени: белый, 6400К*  *Световой поток: 2600Лм*  *Фотопическая эффективность: 4000ФЛм*  *Габариты: 202x86мм*  *Цоколь: Е40* | ***1 820*** |